Pliki należy wypakować do scenery/tr
Aby podpiąć trakcję do kotwienia, należy włączyć plik .inc słupa 
i sprawdzić dane z pierwszej linijki.
Powiedzmy dla L-STB1-3D+kK

Pierwsza linijka to:
node -1 0 none model 2.4 0.0 -5.0 0 tr/STB1-kotwa-napr14.t3d tr/(p5) endmodel

Więc trakcja bedzie wyglądała tak:

  |_____O ^
  |     I : 5.0m           Troche mi to nie proporcjonalnie wyszło ale 
  |     I :                ważne, że jest.
  |     + *                Legenda:
  |     |                  | - trakcja
  |     |                  _ - wysięgnik
  | 2,4m|                  O - słup
  |<...>|                  I oraz + - kotwienie
  |     |                  * - odwrócona strzałka z góry :)
  |
  |
  |
  |
  |
  |

Życzę miłego tworzenia :)